Textos para mediciones
Hoja con estética tradicional, con los bordes ligeramente redondeados como Finstral FIN-72 Classic-line PVC-PVC
Aquí encontrará los textos para las mediciones de la ejecución deseada. Le pedimos de tachar el equipamiento no solicitado e integrar los valores de prestaciones deseados (resaltados en rojo). Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestros asesores: https://www.finstral.com/es/servicio-para-arquitectos/asesor-de-proyectos/176-0.html
Exterior
Estética
Material
- PVC (cloruro de polivinilo, sin aditivos como plastificantes o espumas), todos los perfiles principales con espesor de la parte externa en clase A según UNE EN 12608-1, perfiles de color claro (blanco, blanco antiguo, blanco perla) con resistencia al envejecimiento y estabilidad del color para la zona climática S (clima rígido) según UNE EN 12608-1, perfiles claros con resistencia al impacto por caída de masa clase II según UNE EN 12608-1
Color/superficie
Color del marco
- liso: blanco
- satinado (superficie satinada impresa directamente sobre el perfil sin láminas adhesivas, perfil coloreado en masa): blanco, gris, gris seda
- grabado (superficie grabada impresa directamente sobre el perfil sin láminas adhesivas, perfil coloreado en masa): blanco, blanco antiguo, blanco perla
- estructura madera (lámina acrílica termofusionada al perfil grabado, perfil coloreado en masa de color marrón): castaño, roble y nogal claro
Color junta del vidrio
- gris claro para colores de perfil blanco, blanco antiguo, blanco perla, gris seda
- negro para colores de perfil gris, nogal
- personalizado para colores de perfil castaño, roble
Forma del marco
Profundidad marco
- 72 mm
Profundidad marco bloc
- 124 mm
Hoja - vista exterior
- hoja con estética tradicional, con los bordes ligeramente
redondeados como Classic-line de Finstral
- ancho visual de la hoja: 36 mm
Batiente central
- clásico, con montante móvil visto
Elementos estilísticos
Cuarterones
- cuarterón pegado Classic (con varilla distancial) del mismo color que el perfil
- cuarterón pegado Stilo (con varilla distancial) del mismo color que el perfil
- barrotillos interiores (9, 18 o 26 mm)
Paneles (para elementos fijos)
- paneles lisos, ranurados y con moldura (disponibles en todos los colores del marco)
- paneles de vidrio esmaltado (10 colores)
- paneles de resina sintética (5 colores)
- paneles de cerámica (9 colores)
Elementos decorativos
- perfil y elemento decorativo adaptado al color de la ventana
Protección
Robo
Protección antirrobo estándar
- 2 puntos de cierre anti-palanca de seguridad mediante bulones tipo champiñón de óptima calidad
Seguridad adicional
- herraje de seguridad con 4 puntos de cierre
- herraje de seguridad a lo largo de todo el perímetro, con una distancia máxima de 85 cm entre los puntos de cierre
- vidrio laminado de seguridad clase P2A, P4A o P5A
- manilla con llave, manilla con botón o manilla de seguridad a presión
- placa de acero endurecido a modo de protección contra la perforación con taladro en la manilla
- sensor de ventana para sistema de alarma
- herraje ensayado para clase de seguridad RC 2N o RC 2
Sol/calor
Vidrios de protección solar
- como Mediterran 2 de Finstral: Ug 1,1 W/m2K, g 0,48, LT 0,74
- como Mediterran 3 de Finstral: Ug 0,6 W/m2K, g 0,44, LT 0,67
- como Sun-Block 2 de Finstral: Ug 1,1 W/m2K, g 0,28, LT 0,60
- como Sun-Block 3 de Finstral: Ug 0,6 W/m2K, g 0,26, LT 0,54
Dispositivos de protección solar adicionales
- Twin: hoja combinada con veneciana integrada
- persiana
- sistema de oscurecimiento textil
- Raffstore
- mallorquina
- persiana corredera
- persiana corredera y plegable
Miradas indiscretas
- vidrios impresos (12 variantes)
Insectos
- mosquitera fija
- mosquitera practicable
- mosquitera enrollable vertical u horizontal
- mosquitera plisada para puertas balconeras
Centro
Aislamiento
Calor/frío
Marco
- perfiles multicámara de PVC
- valor Uf 1,2 W/m2K
Vidrio aislante
- con gas argón
- canto del vidrio pulido
- control de calidad trámite un escáner láser de cada vidrio
- certificación RAL y CEKAL
Vidrio doble
- como Plus-Valor de Finstral: Ug 1,1 W/m2K, g 0,65, LT 0,82
- varilla distancial térmicamente optimizada soldada en los ángulos, de color negro, blanco o marrón
Vidrio triple
- como Max-Valor de Finstral: Ug 0,6 W/m2K, g 0,60, LT 0,77
- el mejor vidrio en Europa: máximo aislamiento térmico, excelentes valores de transmisión de energía, máxima transparencia y tonalidad casi neutra
- varilla distancial térmicamente optimizada soldada en los ángulos, de color negro
- grado de reflexión bajo (menos del 15%)
Valores de aislamiento térmico
Medida de la ventana de una hoja según la normativa de cálculo Uw 1,23 x 1,48 m:
- valor Uw vidrio doble: Uw 1,2 W/m2K
- valor Uw max. vidrio triple: Uw 0,80 W/m2K
Medida de la ventana de dos hojas con montante móvil según la normativa de cálculo Uw 1,23 x 1,48 m:
- valor Uw vidrio doble: Uw 1,3 W/m2K
- valor Uw max. vidrio triple: Uw 0,92 W/m2K
Notas: equipamientos opcionales como los vidrios de seguridad, vidrios de protección solar o vidrios aislantes acústicos pueden perjudicar el valor máximo.
Ruido
Componentes aislantes acústicos
- perfiles perfectamente adherentes
- juntas coextrusionadas al perfil del PVC
- vidrio adherido al perfil en vez de calzarlo
- bajo pedido, disponibles los certificados Rw emitidos por un organismo independiente autorizado,incluyendo los valores del espectro audible (C; Ctr)
Aislamiento acústico
Valores Rw para ventanas/puertas de una hoja con una superficie de hasta 2,7 m2:
- Rw estándar: 32 (-2;-6) dB
- valor Rw 45 (-2;-6) dB
Notas: equipamientos opcionales como los vidrios de seguridad, vidrios de protección solar o vidrios aislantes acústicos pueden perjudicar el valor máximo.
Estanqueidad
Hermeticidad
- esquinas soldadas
- juntas coextrusionadas adherentes
- la junta central de PVC protege el herraje
Estanqueidad al agua
- clase 9A para ventanas de una hoja
- clase 9A para ventanas de dos hojas con montante móvil
- dimensiones estándar 1,23 x 1,48 m según UNE EN 12208
Permeabilidad al aire
- clase 4 para ventanas de una hoja
- clase 4 para ventanas de dos hojas con montante móvil
- dimensiones estándar 1,23 x 1,48 m según UNE EN 12207
Resistencia a la carga del viento
- clase C5 / B5 para ventanas de una hoja
- clase C3 / B3 para ventanas de dos hojas con montante móvil
- dimensiones estándar 1,23 x 1,48 m según UNE EN 12210
Conexiones a obras
Tipo de montaje
Obra nueva/Reestructuración
- montaje en dos fases: primero se instala el premarco aislante FIN-Fix de Finstral en el muro y se enluce y una vez terminados los trabajos en obra, la ventana se coloca fácilmente en el premarco
- montaje en una fase: la ventana se coloca directamente al muro sin el uso del premarco
Renovación de ventanas
- montaje con marco de renovación: no es necesario quitar los marcos ya existentes, es suficiente con adaptarlos y revestirlos por completo con el nuevo marco de renovación; duración: en solo 2 horas por ventana
- retirar completamente la ventana antigua del premarco e instalar la nueva
- retirar completamente el viejo marco e instalar el nuevo directamente en el muro
Calidad de aislamiento
Conexiones a obras
- biblioteca de más de 700 diseños de conexiones a obra para toda Europa de los cuales más de 300 están certificados por el Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift)
Estándar de montaje actual
- en los cursos de formación obligatorios para montadores, les explicamos cómo utilizar los modernos materiales aislantes.
- los montadores de los distribuidores Partner Finstral están formados por nosotros y algunos, incluso, también están certificados por el Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift).
Interior
Estética
Material
- PVC (cloruro de polivinilo, sin aditivos como plastificantes o espumas), todos los perfiles principales con espesor de la parte externa en clase A según UNE EN 12608-1, perfiles de color claro (blanco, blanco antiguo, blanco perla) con resistencia al envejecimiento y estabilidad del color para la zona climática S (clima rígido) según UNE EN 12608-1, perfiles claros con resistencia al impacto por caída de masa clase II según UNE EN 12608-1
Color/superficie
Color del marco
- liso: blanco
- satinado (superficie satinada impresa directamente sobre el perfil sin láminas adhesivas, perfil coloreado en masa): blanco, gris, gris seda
- grabado (superficie grabada impresa directamente sobre el perfil sin láminas adhesivas, perfil coloreado en masa): blanco, blanco antiguo, blanco perla
- estructura madera (lámina acrílica termofusionada al perfil grabado, perfil coloreado en masa de color marrón): castaño, roble y nogal claro
Color junta del vidrio
- adaptado al color del perfil de PVC
Forma del marco
Forma del elemento
- forma rectangular
- forma oblicua
- forma circular
Forma de la hoja
- forma rectangular
- forma oblicua
- forma circular
Hoja - vista interior
- marco y hoja semienrasados
Manillas/bisagras
Manillas
- en aluminio Serie 1 y 2
- de acero inox. Serie 3
- con roseta redonda Serie 11, 12, 13 y 14
- compatibles con todas las manillas más comunes disponibles en el mercado con dos tornillos enroscados M5
- compatibles con todas las manillas extraíbles del fabricante FSB
Bisagras
- bisagras visibles
Accesorios
Repisa interior
- repisa interior foliada MDF a medida y a juego con la ventana, con los cantos rectos o redondeados
Revestimiento del cajón de persiana
- aislamiento térmico adicional
- adaptado al color del marco
- instalación sin obras de albañilería: se mantiene el cajón existente
Batiente History
- estética simétrica tradicional para ventanas de dos hojas con montante móvil
Uso
Tipos de apertura
Herraje oscilobatiente (estándar)
- herraje de alta calidad
- bulones tipo champiñón con cabezal rotatorio autoregulable
- elevador de hoja
- dispositivo de bloqueo en caso de manejo indebido
- posición regulable de la manilla
Disp. de apertura adicionales
- ventana de dos hojas con montante móvil
- puerta balconera
- puerta balconera con cerradura
- montante superior abatible
- puerta corredera paralela
- puerta corredera osciloparalela
Maniobrabilidad
Dispositivos estándar de confort
- la adhesión perimetral del vidrio a la hoja a garantiza un uso confortable, necesita poco mantenimiento
Disp. de confort adicionales
- apertura motorizada: para los montantes superiores mediante botón o integrado en un sistema de domótica compatible con la tecnología Smart Home con comando visto u oculto
- solera plana para correderas elevadoras
Seguridad de uso
Vidrios de seguridad
- Vidrio templado de seguridad (ESG)
- Vidrio laminado de seguridad (VSG)
Bloqueo apertura practicable
- apertura abatible antes que practicable
- manilla con llave
- bloqueo de hoja con llave
Dispositivo anticaída de la hoja
- dispositivo anticaída de la hoja en caso de funcionamiento incorrecto, uso inapropiado o mantenimiento insuficiente
Ventilación
Ventilación manual
- herraje abatible verano/invierno
- ventilación limitada
- freno de hoja
- hoja de ventilación como Vent de Finstral
Ventilación pasiva
- como PassiveVent Mini de Finstral: 5 m3/h a 8 Pa
- como PassiveVent Midi de Finstral en hoja: 30 m3/h a 8 Pa
- como PassiveVent Midi de Finstral aplicado sobre marco/ensanchamiento: 30 m3/h a 8 Pa
Aireador activo
- como ActiveVent de Finstral: ventilación motorizada, 4 niveles de potencia de ventilación hasta 45 m3/h
Entorno
Certificados
- certificación RAL y CEKAL para el vidrio aislante doble y triple
- calidad certificada ift
Sistema de gestión
- calidad UNE EN ISO 9001
- medioambiental UNE EN ISO 14001
- seguridad en el trabajo BS OHSAS 18001
- energía UNE EN 50001
Servicio
Servicio de asistencia técnica
- servicio de asistencia técnica suministrado por Finstral