Bestektekst
Traditionele kozijnvorm met afgeschuinde randen zoals Finstral FIN-72 Classic-line Kunststof-Kunststof
Hier vindt U de bestektekst van de gewenste uitvoering. AUB niet gewenste uitvoeringen doorstrepen en de benodigde prestatiewaarden aanvullen (rood gemarkeerd). Neem bij vragen contact op met onze planningsadviseur: finstral.com/planadviseur
Buiten
Vormgeving
Materiaal
- kunststof (weekmakervrij PVC-U, niet geschuimd, alle hoofdprofielen met wanddikte klasse A overeenkomstig EN 12608-1, lichte profielen (wit, antiekwit, parelwit) met weerbestendigheid en kleurvastheid voor klimaatzone S (warm klimaat) overeenkomstig EN 12608-1, lichte profielen met slagvastheid door middel van valbouten Klasse II overeenkomstig EN 12608-1
Kleur/oppervlakte
Kozijnkleuren
- glad: wit
- gesatineerd (directe oppervlaktewalsing zonder gelijmde folie, profiel door en door gekleurd): wit, zijde grijs, grijs
- gewalst (directe oppervlaktewalsing zonder gelijmde folie, profiel door en door gekleurd): wit, antiek wit, parelwit
- houtstructuur (op kozijn gelaste folie, oppervlaktewalsing, profiel in aangepaste bruintint gekleurd): castagno, eiken, noot
Glasafdichtingskleuren
- lichtgrijs voor kozijnkleuren wit, antiekwit, parelwit, zijdengrijs
- zwart voor kozijnkleuren grijs, noot
- aangepast voor kozijnkleuren castagno, eiken
Kozijnvorm
Bouwdiepte kozijn
- 72 mm
Bouwdiepte blok-kozijn
- 124 mm
Kozijnaanzicht buiten
- traditionele kozijnvorm met afgeschuinde randen zoals Finstral Classic-line
- vleugelkader aanzichtsbreedte: 36 mm
Stolpuitvoering
- klassiek, zichtbaar stolp-profiel
Stijlelementen
Roeden
- opgeplakte roeden Classic (met glasafstandshouder) in kozijnkleur
- opgeplakte roeden Stijl (met glasafstandhouders) in kozijnkleur
- tussen glas liggende roeden (9, 18 of 26 mm)
Panelen (voor vaste delen)
- gladde, gegroefde en afgevlakt paneel (alle kozijnkleuren)
- geëmailleerd glaspaneel (10 kleuren)
- kunsthars-paneel (5 tinten)
- keramiek-paneel (9 tinten)
Sierelementen
- sierprofiel en decoratiestuk in kozijnkleur
Bescherming
Inbraak
Standaard-inbraakwering
- 2 hoogwaardige paddenstoelnok-vergrendelingen
Verdere inbraakbescherming
- 4-punts-veiligheidsbeslag
- omlopend veiligheidsbeslag minstens om de 85 cm, meestal geringere afstand
- gelaagd veiligheidsglas klasse P2A, P4A of P5A
- afsluitbare greep, drukknop-greep of drukgreep
- boorbescherming van de greepmechaniek
- kozijnsensor voor elektronische controle
- getest veiligheidsbeslag-pakket Klasse RC 2N of RC 2
Zon/hitte
Zonweringsglas
- zoals Finstral Mediterran 2: Ug 1,1 W/m2K, g 0,48, LT 0,74
- zoals Finstral Mediterran 3: Ug 0,6 W/m2K, g 0,44, LT 0,67
- zoals Finstral Sun-Block 2: Ug 1,1 W/m2K, g 0,28, LT 0,60
- zoals Finstral Sun-Block 3: Ug 0,6 W/m2K, g 0,26, LT 0,54
Verdere zonwerings-opties
- voor een combi-vleugel uitvoering met geïntegreerde jalouzie kiest u aub een vleugelvariant met de uitrusting Twin
- rolluiken
- screens
- raffstore
- vensterluiken
- schuifluiken
- vouw-schuifluiken
Zicht
- ornamentglas (12 designs)
Insecten
- vaste insectenhor
- insekten-hor als draaideur
- insecten-rolhor in horizontale of verticale looprichting
- insectenhor-plissé voor deuren
Midden
Isolatie
Warmte/koude
Vleugel
- warmte-isolerend kunststof profiel
- Uf-waarde 1,2 W/m2K
Isolatieglas
- argongas-vulling
- licht afgeslepen glasranden
- standaard elektonische kwaliteitsscan
- RAL- en CEKAL-kwaliteitskeurmerk
2-Voudig-isolatieglas
- zoals Finstral Plus Valor: Ug 1,1 W/m2K, g 0,65, LT 0,82
- warmte-isolerende glasafstandhouder (zwart, grijswit of lichtbruin)
3-Voudig-isolatieglas
- zoals Finstral Max-Valor: Ug 0,6 W/m2K, g 0,60, LT 0,77
- beste kozijnglas van europa, maximale combi tussen isolatie, energie, licht en kleur
- warmte-isolerende glasafstandhouder in het zwart
- bijzonder lage reflectie (minder dan 15 %)
Warmte-isolatiewaarden
Éénvleugelig kozijn, maat voor Uw-berekening 1,23 x 1,48m:
- Uw-waarde 2-voudig glas: Uw 1,2 W/m2K
- beste waarde 3-voudig glas: Uw 0,80 W/m2K
Tweevleugelig kozijn met stolp, maat voor Uw-berekening 1,23 x 1,48m:
- Uw-waarde 2-voudig glas: Uw 1,3 W/m2K
- beste waarde 3-voudig glas: Uw 0,92 W/m2K
Opmerking: Glasopties zoals veiligheidsglas, zonwering, geluidsisolatie kunnen de beste waarde verslechteren.
Geluid
Geluidsisolerende constructie
- nauwsluitende kozijnen
- op kunststof-profielen gecoëxtrudeerde afdichtingen
- glas en vleugelkaders verlijmd in plaats van opgeklost
- testcertificaat van een aangemelde instantie van Rw-waarden inclusief spectrum-aanpassingswaarden (C; Ctr) liggen ter inzage
Geluidsisolatiewaarde
Rw-Waarden voor éénvleugelige kozijnen/deuren tot 2,7 m2 elementoppervlakten:
- Rw Standaard: 32 (-2;-6) dB
- Rw Beste waarde: 45 (-2;-6) dB
Opmerking: Glasopties zoals veiligheidsglas, zonwering, geluidsisolatie kunnen de beste waarde verslechteren.
Dichtheid
Afdichtende constructie
- dichtgelaste hoeken
- nauwsluitende dichting
- middenafdichting beschermt beslagdelen
Slagregendichtheid
- klasse 9A voor éénvleugelig kozijn
- klasse 9A voor tweevleugelig stolpkozijn
- overeenkomstig EN 12208 voor referentiemaat 1,23 x 1,48 m
Luchtdoorlatendheid
- klasse 4 voor éénvleugelig kozijn
- klasse 4 voor tweevleugelig stolpkozijn
- overeenkomstig EN 12207 voor referentiemaat 1,23 x 1,48 m
Weerstand bij windbelasting
- klasse C5 / B5 voor éénvleugelig kozijn
- klasse C3 / B3 voor tweevleugelig stolpkozijn
- overeenkomstig EN 12210 voor referentiemaat 1,23 x 1,48 m
Bouwaansluiting
Montage
Nieuwbouw/Verbouwing
- inbouw in twee fases: in de natte bouwfase het warmte-isolerende stelkozijn zoals FIN-Fix in het metselwerk monteren en stucen, na afronding van de ruwe bouwwerkzaamheden in de droge fase de kozijn- en deurelementen in het stelkozijn plaatsen
- montage in één fase: Kozijn direct in het metselwerk monteren en stucen
Kozijnvervanging/Renovatie
- overzetmontage zonder uitgebreid metselwerk: Terugsnijden van het oude houten kozijn en overzetten van het nieuwe kozijn, duur: minder dan 2 uur per kozijn
- oud kozijn uit het stelkozijn halen en nieuw kozijn in het stelkozijn plaatsen
- oude kozijn compleet verwijderen en nieuw kozijn direct in het metselwerk stucen
Afdichtingskwaliteit
Betrouwbare bouwaansluitingen
- bibliotheek met meer dan 700 gedetailleerde bouwtechnische aansluitdetails voor heel Europa, daarvan zijn er meer dan 300 onafhankelijk getest door het Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift)
Actuele montage-standaarden
- tijdens verplichte trainingen voor monteurs wordt het gebruik van moderne afdichtingsmaterialen vastgelegd
- Iedere Finstral montage-partner is opgeleid, vaak ook als montage-professional gecertificeerd door het Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift).
Binnen
Vormgeving
Materiaal
- kunststof (weekmakervrij PVC-U, niet geschuimd, alle hoofdprofielen met wanddikte klasse A overeenkomstig EN 12608-1, lichte profielen (wit, antiekwit, parelwit) met weerbestendigheid en kleurvastheid voor klimaatzone S (warm klimaat) overeenkomstig EN 12608-1, lichte profielen met slagvastheid door middel van valbouten Klasse II overeenkomstig EN 12608-1)
Kleur/oppervlakte
Kozijnkleuren
- glad: wit
- gesatineerd (directe oppervlaktewalsing zonder gelijmde folie, profiel door en door gekleurd): wit, zijde grijs, grijs
- gewalst (directe oppervlaktewalsing zonder gelijmde folie, profiel door en door gekleurd): wit, antiek wit, parelwit
- houtstructuur (op kozijn gelaste folie, oppervlaktewalsing, profiel in aangepaste bruintint gekleurd): castagno, eiken, noot
Glasafdichtingskleuren
- aangepast aan kunststof kozijnkleur
Kozijnvorm
Elementvorm
- rechthoekige vorm
- schuine vorm
- ronde vorm
Vleugelvorm
- rechthoekige vorm
- schuine vorm
- ronde vorm
Kozijnaanzicht binnen
- ongelijkliggende kozijnen en vleugels
Grepen/scharnieren
Grepen
- aluminium-greepserie 1 en 2
- RVS-greepserie 3
- designgrepen met ronde rozet serie 11, 12, 13 en 14
- compatibel met alle gebruikelijke kozijngrepen met twee M5-schroefdraad-bevestigingen
- compatibel met alle kozijn-handgrepen van fabrikant FSB
Scharnieren
- zichtbare scharnieren
Toebehoren
Binnenvensterbank
- binnenvensterbank met MDF folie in kozijnkleur, op maat gemaakt, hoekuitvoering recht of afgerond
Rolluikkast-bekleding
- extra warmte-isolatie
- aan kleur aangepast
- installatie zonder metselwerk: bestaande kasten blijven behouden
History-Middenpartij
- stijlvol symmetrisch aanzicht bij tweevleugelige stolpkozijnen
Bediening
Openingsvarianten
Draaikiep-beslag (Standaard)
- kwaliteitsbeslag
- zelfstellende paddenstoelnokken
- vleugelheffers
- foutbedieningsvergrendeling
- instelbare hoogte van de greep
Verdere openingsmethoden
- tweevleugelige stolpkozijn
- kozijndeur
- afsluitbare deur
- bovenlicht-kiep
- parallelschuifdeur
- parallelschuif-kiepdeur
Bedieningsgemak
Comfort-Standaarden
- hoogwaardige, onderhoudsarme, duurzame bediening door het met glas verlijmde draaideel
Verdere comfort-opties
- gemotoriseerde kiepopening met een druk op de knop of door aansluiting op Smart-Home-oplossingen met zichtbare of verdektliggende elektrische aandrijving
- vlakke onderdorpels bij kozijndeuren
Veilige bediening
Veiligheidsglas
- gehard veiligheidsglas
- gelaagd veiligheidsglas
Vergrendeling van de draaiopening
- kiep voor draai
- afsluitbare greep
- draaivergrendeling
Vleugel-valbeveiliging
- vleugel-valbeveiliging tegen uitvallen van de vleugel
Ventileren
Manuele ventilatieopties
- zomer-/winter-kiepstand
- kierventilatie
- vleugelrem
- ventilatievleugel zoals Finstral Vent
Passive ventilatierooster
- zoals Finstral PassiveVent Mini: 5 m3/h bij 8 Pa
- zoals Finstral PassiveVent Midi op vleugel: 30 m3/h bij 8 Pa
- zoals Finstral PassiveVent Midi op kozijn/verbreding: 30 m3/h bij 8 Pa
Actieve ventilatie
- zoals Finstral ActiveVent: Gemotoriseerde ventilatie met 4 vermogensniveau’s tot 45 m3/h
Rondom
Certificaten
- RAL- und CEKAL-keurmerken voor meervoudig-isolatieglas
- gecertificeerde ift-kwaliteit
Managementsystemen
- kwaliteit EN ISO 9001
- milieu EN ISO 14001
- werkveligheid BS OHSAS 18001
- energie EN 50001
Service
Serviceafdeling
- serviceafdeling van fabrikant